

Сельский Совет Чулковского сельсовета Вачского муниципального района Нижегородской области

**Р Е Ш Е Н И Е**

От 31 марта 2015 года № 6

**Об изменении схемы теплоснабжения территории Чулковского сельсовета Вачского муниципального района Нижегородской области.**

В соответствии с ФЗ от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ФЗ от 27.07.2010 года № 190 «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом сельского Совета Новосельского сельсовета Вачского муниципального района Нижегородской области,

**Чулковский сельский Совет РЕШИЛ:**

1. Внести в Решение сельского Совета Чулковского сельсовета от 24 апреля 2013 года № 14 «Об утверждении схемы теплоснабжения территории Чулковского сельсовета Вачского муниципального района Нижегородской области» следующие изменения:

1.1 Пункт 1 Решения изложить в новой редакции:

«1. Утвердить схему теплоснабжения с. Чулково Вачского муниципального района Нижегородской области согласно прилагаемых технических паспортов и пояснительной записки».

1.2 Дополнить схему теплоснабжения с. Чулково Вачского муниципального района Нижегородской области техническим паспортом на сооружение: Модульная газовая котельная мощностью 2,5 МВт по адресу: Нижегородская область, Вачский район, с. Чулково, ул. Центральная, д. 3 «А».

1.3 Пояснительную записку к схеме теплоснабжения с.Чулково ул. Центральная 3А Вачского района Нижегородской области изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению.

1.4 Исключить из схемы теплоснабжения с. Чулково Вачского муниципального района Нижегородской области объекты в соответствии с техническим паспортом на сооружение: тепловые сети от котельной по адресу: с. Чулково ул. Колхозная 10 «А».

1.5 Пояснительную записку к схеме теплоснабжения с.Чулково ул.Колхозная 10А Вачского района Нижегородской области исключить.

2. Обнародовать настоящее решение на территории Чулковского сельсовета.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по социальным вопросам и местному самоуправлению.

***Глава местного самоуправления Н.И.Сорокина***

**Приложение 1**

**к Решению сельского Совета**

**Чулковского сельсовета**

**от 31.03.2015 г. № 6**

**«Приложение**

**к Решению сельского Совета**

**Чулковского сельсовета**

**от 24 апреля 2013 года № 14**

**Пояснительная записка**

**к схеме теплоснабжения с.Чулково Вачского района**

**Нижегородской области.**

Источником теплоснабжения центрального микрорайона с. Чулково является газовая котельная. В котельной установлено два автоматических водогрейных котла Buderus Logano SK 745 1200 мощностью по 1,2 МВт каждый. Общая теплопроизводительность 2,4МВт.

Подводящий газопровод к котельной высокого давления 0,6 МПа.

Присоединительное давление газа перед горелкой Р=0,3 МПа.

Максимальный расход газа на теплоцентраль ТМА-2,5 – 247,2 м3 /ч.

Нагрузки на теплоцентраль и соответствующие им расходы газа представлены в таблице.

Таблица

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Периоды | Сезонная нагрузка, МВт | Расход газа, м3 /ч |
| Зимний | 1.022 | 216 |
| Переходный (при t =+8 0 С) |  |  |

Основной источник электроснабжение котельной – ТП, аварийное электроснабжение газовой котельной дизельгенератор.

Химводоподготовка APG BO3NНН0000, производительностью 4 м3/ч.

Тепловая сеть выполнена стальными трубами диаметром от 159мм до 40 мм. Протяженность тепловой сети 1,660 км в двухтрубном исполнении. Обеспечение давления в тепловой сети осуществляется при помощи насосов марки IPL 80/115-2,2/2; BL65-170-15/2; JP900CA-24L.

Потребителями тепловой энергии являются:

4 жилых дома, общей площадью – 1556,73 м2

5 учреждений в том числе:

СРЦ (интернат);

МУ Вачская ЦРБ;

МДОУ детсад;

МОУ Чулковская общеобразовательная средняя школа;

Чулковская сельская администрация.

Источником теплоснабжения потребителей микрорайона ул. Колхозная с. Чулково являются индивидуальные автономные газовые (или иные) котлы, расположенные в помещениях потребителей. Централизованное теплоснабжение отсутствует. Мазутная котельная по адресу с. Чулково ул. Колхозная 10 «А» подлежит ликвидации.

Потребителями тепловой энергии являются:

2 жилых дома, общей площадью – 2830,52 м2».































